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Ausschreibungstext
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Umschreibung:
Schuhwaschtrog Beton für eine einfache und bequeme Reinigung der Schuhe, ausgestattet für eine Person, ideal für Installationen im Aussenbereich wie Schulen, Sportplätze, Fussballplätze und Werkhöfe

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Outdoor Schuhwaschtroge Beton mit hochwertigem Gitterstahl aus Rost, äusserst Robust und Witterungsbeständig, mit integrierter Rückwand als Spritzschutz und als Fassung der Wasserleitung und Anschluss des Wasserhahns


Technische Daten:

Gehäuse: Beton-Waschtrog
Rost: feuerverzinkter Gitterrost
Abmessungen (B*T*H): 230 x 55 x 140 cm
Abmessung (B3T3H): 65 x 65 x 100 cm 
Wasserzulauf: Wasseranschlussmuffe 1“, Positionierung frei wählbar
Wasserablauf: NW 100, mittig nach unten
Max. Leistungsdruck: 5 bar
Max. Betriebsdruck: 6 bar
Starter: Sensor im Haltegriff
Stromanschluss: kein Stromanschluss nötig
Garantie: 2 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	 Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
 Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Schuhwaschtrog Beton
Artikel-Nr.:		STW-00491


***Optionen***
***NICHT benötigte Optionen löschen/durchstreichen***

***Handbürste aus Edelstahl***
Wasserführende Handbürste mit Nylonborsten, mit Absperrung über Handhebelschnellschlussventil und 1,5 Meter Panzerschlauch

***Handwaschbürste aus Kunststoff***
Wasserführende Handwaschbürste mit speziellen Borsten (Stärke/Härte), stufenlosen und verstellbarer Durchflussregulierung, 1m Wasserschlauch

***Wasserhahn Drehgriff Schlauchanschluss***
Mit Metal-Radverschluss für die Regulierung des Wasserdrucks, mit integriertem Rückschlagverschluss
Anschlussmass Schraubverschraubung ¾“, Anschlussmass Wasserhahn½“

***Wasserhahn selbstschliessend***
Selbstschliessender Mechanismus für eine deutliche Wassereinsparung, Anschlussmass Wasserhahn ½“

***Wasserhahn selbstschliessend Schlauchanschluss***
Selbstschliessender Mechanismus mit eingebautem Rückschlagventil, integrierte Schlauchverschraubung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass für Schlauchverschraubung ¾“

***Wasserhahn Steckschlüssel Schlauchanschluss***
Wandauslauf mit Schlauchanschluss und integriertem Rückschlagventil, qualitativ hochstehendes Auslaufventil in verchromter Ausführung, Anschlussmass Wasserhahn ½“, Anschlussmass Schlauchverschraubung ¾“

Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier: https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Schuhwaschtrog_Beton.html
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