	Blue Level GmbH    Säntisstrasse 17    8280 Kreuzlingen    Schweiz
Tel. +41 71 672 45 07    Fax +41 71 672 44 53
info@bluelevel.ch
www.bluelevel.ch
www.schuhputzmaschine.ch 

	[image: Logo Blue Level neu]



Ausschreibungstext

[bookmark: _Hlk22719039]Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 400mm


Umschreibung:
Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 400mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 80/140 x 104.3 x 179.5 cm
Maschinenlänger: 80 cm
Bürstenlänge: 40 cm
Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm
Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt Bürstenlänge 400mm
Artikel-Nr.:		HSP-00021V1


***Optionen***
***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***
Version Rechts

***Durchlaufrichtung***
Version links


Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 700mm


Umschreibung:
Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 700mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 110/170 x 104.3 x 179.5 cm
Maschinenlänger: 110 cm
Bürstenlänge: 70 cm
Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm
Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 700mm
Artikel-Nr.:		HSP-000221 V1


***Optionen***
***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***
Version Rechts

***Durchlaufrichtung***
Version links


Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1100mm


Umschreibung:
Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 1100mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 150/210 x 104.3 x 178.5 cm
Maschinenlänger: 150 cm
Bürstenlänge: 110 cm
Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm
Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1100 mm
Artikel-Nr.:		HSP-00021V3


***Optionen***
***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***
Version Rechts

***Durchlaufrichtung***
Version links



Ausschreibungstext

Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1600mm


Umschreibung:
Überlistungssichere, hochwertige Hygieneschleuse mit Bürstenlänge 1600mm, Ideal für hygienische Produktionsbereiche ab 40 Personen, maschinelle Sohlenreinigung mit automatischer Handdesinfektion, höhenverstellbare Füsse aus Edelstahl, mit hoher Borstenqualität

Ausstattung je Reinigungsplatz:
Gedämpftes, extra stabiles elektrisches Drehkreuz, 2-Hand-Desinfektionsautomat, Reinigungsmittelmenge einstellbar, mit integrierten Seitenspritzschutzwänden, NOT-Aus Taster, Mehrfarben-LED Signalanzeige mit Ampelsymbolik, Laufzeit der Bürstenwalzen einstellbar, Reinigungsmittelmenge einstellbar


Technische Daten:

Gehäuse: Edelstahl 1.4301
Abmessungen (B*T*H): 200/260 x 104.3 x 178.5 cm
Maschinenlänger: 200 cm
Bürstenlänge: 160 cm
Stufenlänge kopfseitig: 2x30 = 60 cm
Wasserzulauf: ¾“ max. 43° C
Wasserablauf: DN 50
Starter: Sensor
Stromanschluss: 3x400 V/N/PE; 50/60Hz
Leistung: 0,6 kW
Schutzart: IP 65
Steuerungsspannung Handdesinfektion: 24 V
Steuerungsspannung Drehsperrenbetätigung: 230 V
Gewicht: kg
Garantie: 1 Jahre


Zur Planung zugrunde gelegtes Produkt:
Lieferant:	Blue Level GmbH, Säntisstrasse 17, CH-8280 Kreuzlingen, Schweiz,
Tel: +41 71 672 45 07, Fax: +41 71 672 44 53, E-Mail: info@bluelevel.ch
Modell: 			Hygieneschleuse Kompakt – Bürstenlänge 1600mm
Artikel-Nr.:		HSP-00021 V4


***Optionen***
***Nicht benötigte Optionen löschen***

***Durchlaufrichtung***
Version Rechts

***Durchlaufrichtung***
Version links


Haben Sie Fragen bei der Ausschreibung? Mehr Information finden Sie hier: https://www.schuhputzmaschine.ch/de/Hygieneschleuse_Small.html
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